|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **„Dodávka reagencií pro POCT analyzátor pH a krevních plynů spojená s výpůjčkou POCT analyzátoru pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s., 2025“**  **POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY** | | | |
| Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty. | | | |
| **POCT analyzátor krevních plynů, iontů a metabolitů** | | | |
| **Přístroj** | **Ano/Ne** | **Reálná hodnota**  **(je-li relevantní)** | **Kde je uvedeno v nabídce**  **(např. strana)** |
| Acidobazický analyzátor kazetového typu |  |  |  |
| Možnost měření ze stříkačky, z kapiláry, ze zkumavky |  |  |  |
| Vzorek plná krev (arteriální, žilní, kapilární) |  |  |  |
| měřené parametry: pH, pCO2, pO2, Hct |  |  |  |
| Zachycovač sraženin ve vzorku |  |  |  |
| Automatická detekce chyb při nasávání |  |  |  |
| Dotyková obrazovka |  |  |  |
| Integrovaná alfanumerická klávesnice |  |  |  |
| Identifikace vzorků pomocí čárových kódů |  |  |  |
| Automatické čištění, proplachy |  |  |  |
| Automatická kalibrace . |  |  |  |
| Integrovaná víceúrovňová kontrola kvality s vyhodnocením na obrazovce přístroje. |  |  |  |
| Připojení do LIS |  |  |  |
| Zálohování dat na USB nebo síťovou adresu |  |  |  |
| CE IVDR certifikace |  |  |  |
| Součástí dodávky je záložní zdroj UPS sloužící k bezpečnému dokončení analýz v případě výpadku el. proudu |  |  |  |
| **Bezplatný servis přístroje po celou dobu výpůjčky** | | | |
| Řešení akutních servisních zásahů v pracovní dny, nástup na opravu do 24 hodin |  |  |  |
| Provádění servisních zásahů v pracovní době min. od 8:00 do 17:00 - pondělí až pátek |  |  |  |
| Servis včetně ceny dopravy technika na místo, servisního zásahu, ceny práce technika a ceny použitých náhradních dílů. |  |  |  |
| Servisní preventivní prohlídka dle doporučení výrobce spojená s výměnou dílů podléhající běžnému opotřebení. Tj. materiálu, který je třeba v pravidelných intervalech vyměňovat. |  |  |  |
| 1x ročně verifikace analyzátoru, BTK a vystavení protokolu o verifikaci. |  |  |  |
| Zapůjčení náhradního přístroje nebo jeho části do 48 hodin od zahájení opravy v případě přetrvávajícího havarijního stavu analyzátoru |  |  |  |
| Aktualizace řídícího SW podle potřeby. |  |  |  |
| **Reagencie** | | | |
|  | **Ano/Ne** | **Reálná hodnota či poznámka**  **(je-li relevantní)** | **Kde je uvedeno v nabídce**  **(např. strana)** |
| Kontrolní vzorky na třech hladinách jsou v ceně dodávky reagencií. |  |  |  |
| Dodávka reagencií, spotřebního materiálu a kontrol od objednání maximálně do 5 pracovních dnů. |  |  |  |
| V případě reklamace je prodávající povinen dodat kupujícímu nové zboží bez závad ve lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení reklamace. |  |  |  |
| V případě reklamace je prodávající povinen dodat kupujícímu nové, bezvadné zboží ve lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení reklamace |  |  |  |