

**TABULKA NACENĚNÍ SE SPECIFIKACÍ**

**„Dálkově řízená sekačka“**

**Identifikační údaje uchazeče:** ………………………………………

Sídlo: ……………………………………… Zastoupen: ……………………………………… IČ: ……………………………………… DIČ: ……………………………………… Oprávněn jednat ve věcech smluvních:…………………………………….

Oprávněn jednat ve věcech technických:…………………………………..

Bankovní spojení: ……………………………………… Tel./fax: …………………………………….. ..

Email: ……………………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **par. č.** | **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Hodnota paramerů dodávky *(ANO/NE, nabízený parametr)*** |
|  | **Výrobní začka a typové označení** |  |  |
|  | Typ: rádiem dálkově řízená elektrická kolová sekačka | ano |  |
| 1. | Provedení stroje | nosič nářadí s výměnnou žací hlavou |  |
| 2. | Možnost použití variabilních pracovních nástrojů | ano |  |
| 3. | Instalace žací hlavy | žací hlava zavěšená v přední části nosiče |  |
| 4. | Snadná výměna a odnímatelnost žací hlavy | bez použití nářadí |  |
| 5. | Ústrojí žací hlavy | min. 2 ks rotačních žacích nožů s plně elektrickým pohonem |  |
| 6. | záběr sečení | 1100 -1300 mm |  |
| 7. | Nastavení výšky sečení | v rozsahu min. 80 - 120 mm |  |
| 8. | Možnost vyklopení žací hlavy | ano |  |
| 9. | Plovoucí uchycení žací hlavy pro snadné kopírování terénu | ano |  |
| 10. | Celková hmotnost stroje | max. 300 kg |  |
| 11. | Výška stroje | max. 600 mm |  |
| 12. | Pohon stroje | plně elektrický, pomocí samostatné elektrické akumulátorové jednotky |  |
| 13. | Výměnná elektrická akumulátorová pohonná jednotka | výměna bez použití nářadí |  |
| 14. | Kapacita elektrické akumulátorové pohonné jednotky | min. 140 Ah |  |
| 15. | Nabíječka akumulátorové pohonné jednotky | nabíjecí doba max. 8 hod. |  |
| 16. | Typ pojezdu | 4 pojezdová kola |  |
| 17. | Systém pohonu | 4 x 4 (všechna kola poháněná) |  |
| 18. | Nulový poloměr otáčení (ZTR) | ano |  |
| 19. | Typ řízení stroje | RC dálkově ovládaný |  |
| 20. | Svahová dostupnost | min. 40° |  |
|  | **Příslušenství** | | |
| 21. | Sledování provozu stroje | GPS systém |  |

*Poznámka:*

*Specifikace požadavků zadavatele: zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.*

*Splněno ANO / NE: uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele (sloupec "nabídka").*

*Parametr / hodnota nabízeného stroje: kde je relevantní hodnota, uchazeč doplní číselný údaj nebo upřesnění nabídky s odkazem na přiloženou technickou dokumentaci nabídky (technické listy, prospekty atd.)*

**Cenová nabídka (respektující veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě)**

**Do elektronického nástroje vypíše dodavatel cenu celkem bez DPH.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ekonomická výhodnost nabídky** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH** |  |
| **Termín dodání (kalendářní den, max 90 kal. dnů od podpisu smlouvy)** |  |
| **Dostupnost servisu (v km)** |  |

V ……………………… dne……………………..

(razítko, podpis)