**Palackého 760, 761**



* Elektrická přípojka vedená po fasádě z konzoly na konzolu – zvážit zasekání do fasády nebo schování do polystyrenu v chráničce (záleží na ČEZU)
* Nové vstupní dveře (vč. dveří do sklepa) a přístřešky nad dveřmi
* Schránky nedávat do nových dveří ale na fasádu



* Nové oplocení – pletivový plot (zachovat bránu a branku)



* Antény STA jsou využívány – ponechat
* Střešní lávky ke komínům - do projektu nové
* Výměna střešní krytiny + prodloužit přesah střechy kvůli římse
* Římsu pod střechou obnovit pomocí polystyrenu (zjednodušit)
* Stávající zateplení štítových stěn ponechat – nová omítka
* V některých bytech mají odvětrávaní koupelny/spíže/digestoře – na odvod digestoře mají udělaný nový vývod nad střechu – uslepit? (je potřeba ověřit jejich využívání)
* Okna v rohu – některé byty mají nové koupelny – nesmí se zasahovat – ukončit zateplení dříve tak, aby nezasahovalo do oken



* Svody okapů – ze zahrady na fasádě, ze strany veřejného chodníku udělat výklenek v zateplení (stávající výklenek ve fasádě vyplnit)
* Půda – odstranění kójí, zateplení podlahy bylo řešeno?
* Barevné řešení – fasáda z ulice: plocha baumit 0336, římsa + sokl baumit 0386+ ostění kolem oken (bez šambrán), sokl po okýnka marmolit

-fasáda ze zahrady – vystupující bloky (vstupy) ve tmavší barvě baumit 0387 (bez barevného odlišení ostění oken), ostatní plochy světlejsí baumit 0336 (římsa, sokl a stění v tmavší baumit 0387)