# Příloha č. 1 – Tabulka nacenění se specifikací

**“Nový portál pro mycí linku”**

Identifikační údaje uchazeče: ………………………………

Sídlo: ………………………………………

Zastoupen: ………………………………………

IČ: ………………………………………

DIČ: ………………………………………

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: ………………………………………

Oprávněn jednat ve věcech technických: ………………………………………

Bankovní spojení: ………………………………………

Tel./fax: ………………………………………

Email: ………………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Hodnota nabídky (ANO/NE)** | **Parametr/hodnota** |
| 1 | Mycí výška | min 2,6 m |  |  |
| 2 | Mycí šířka | min 2,4 m |  |  |
| 3 | Typ zařízení | Portálová kartáčová mycí linka |  | Xxx |
| 4 | Kartáče | Pěnové, 2 boční a 1 střešní |  | Xxx |
| 5 | Sušení | 1Střešní naklápěcí + 2 boční |  | Xxx |
| 6 | Mytí kol  | Výsuvnými rotačními kartáči |  | Xxx |
| 7 | Vysokotlaké boční mytí | Min 10 bar |  |  |
| 8 | Ovládací panel | S displejem |  |  |
| 9 | Spodní mytí  |  |  | Xxx |
| 10 | Recyklace vody |  |  | Xxx |
| 11 | Změkčovací stanice |  |  | Xxx |
| 12 | Kryty na boční kartáče proti nežádoucímu rozstřiku |  |  | Xxx |
| 13 | Pojezdové kolejnice portálu (2 ks) |  |  |  |
| 14 | Naváděcí lišty po obou stranách |  |  |  |
| 15 | Písková filtrace | Min 9 m³/hod s automatickým proplachem |  |  |
| 16 | Nádrž na recyklovanou vodu | Min 2 m³, vystrojená PE |  |  |
| 17 | Dávkovací stanice polyflokulantu | vč. měření a úpravy pH |  |  |
| 18 | Rozvody vody |  |  |  |
| 19 | Montáž elektroinstalace včetně kabeláže |  |  |  |
| 20 | Projektová dokumentace technologie | předprojektová + prováděcí |  |  |

*Pozn.: Požadovaná úroveň parametrů zadavatele: zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu a potřeb, neměnná. Parametr/hodnota nabízeného zařízení: kde je relevantní hodnota, uchazeč doplní číselný údaj nebo upřesnění nabídky.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritérium** | **Hodnota kritéria** | **Nabídka uchazeče** |
| Cena celkem (v Kč bez DPH) | 70 % |  |
| Délka instalace (max 20 kalendářních dnů), vč. všech souvisejících prací | 10 % |  |
| Reakční doba servisního zásahu (v hod.) | 20 % |  |

Cena musí respektovat veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě.

V ……………………………… dne ……………………………

(razítko, podpis)